Prilog 1

**OBRAZAC PONUDE**

Naručitelj: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4, Zagreb,

OIB: 54493774760; MB: 3282228

Tvrtka ili naziv Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa elektroničke pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN) i naziv banke Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet nabave: PROJEKTORI

Način nabave: Jednostavna nabava

Evidencijski broj nabave: 70/24 J

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPAN IZNOS PONUDE** | |
| Ukupna cijena ponude bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om: |  |

UKUPNA cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (slovima)

Rok valjanosti ponude: najmanje 90 (devedeset) dana od dana određenog za dostavu ponuda.

Rok isporuke: Počinje teći odmah po slanju narudžbenice.

Ponuđeno mora u cijelosti zadovoljiti sve karakteristike koje su opisane u Tehničkim specifikacijama (Prilog 3).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja) M.P. (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum

Prilog 3

**Naručitelj:** KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4, Zagreb,

OIB: 54493774760; MB: 3282228

**Predmet nabave:** PROJEKTORI

**Evidencijski broj nabave**: 70/24 J

• Ponuditelj ne smije mijenjati tekst

• Ponuđeno mora u cijelosti zadovoljiti sve karakteristike koje su opisane u Tehničkim specifikacijama (Prilog 3)

**Projektori, 2 komada**

* Tehnologija: Najmanje 1 x DLP
* Rezolucija: Najmanje 1920 × 1200 pixela
* Svjetlosna snaga: Najmanje 10 000 lm
* Kontrast: Najmanje 25 000:1
* Funkcija dinamičkog kontrasta
* Uniformnost prikaza: Najmanje 90%
* Izvor svjetlosti: Laserske diode
* Životni vijek: Najmanje 20 000 sati u normalnom načinu rada
* Mogućnost pomicanja objektiva: Najmanje ±50% (vertikalno) i ±25% (horizontalno)
* Mogućnost korekcije trapeza: Najmanje 40º (vertikalno)
* Podržana sučelja: Najmanje 1x HDMI, 1x DisplayPort, serijski ulaz/izlaz, 1x RJ-45, 1x USB i

sinkronizacijski ulaz i izlaz za upareni način rada oba projektora

* Kontrolni ulazi: Najmanje RS-232C
* Mogućnost montaže: Stropna/podna, prednja/pozadinska projekcija
* Mogućnosti prihvata signala: Do najmanje 4K/60p
* Utor za prihvat kartica drugih proizvođača radi dopune osnovnih funkcija naprednim

funkcijama: Najmanje HDBaseT prijemnik, SDI prijemnik, optički SDI prijemnik

* Mogućnost brze konfiguracije za potrebe uspostave kratkih događanja: Najmanje putem NFC

komunikacije

* Zaštita od prašine: Najmanje razine IP5 za svjetlosni pogon
* Mehanizam za optimizaciju prikaza boja u svijetlim okruženjima
* Mogućnost udaljenog pregleda ulaznog signala bez potrebe projiciranja slike iz projektora
* Mogućnost korištenja rezervnog signala s automatskim prebacivanjem ulaza u slučaju

nestanka signala

* Mogućnost geometrijskog podešavanja slike
* Podržani formati prikaza: Najmanje 16:10, 16:9, 4:3, 21:9
* Programska podrška za udaljeni aktivni nadzor
* Potrošnja: Najviše 1000 W
* Buka: Najviše 40 dB
* Masa: Najviše 30 kg s objektivom
* Objektiv: F broj najmanje 1.9 - 2.3, žarišna udaljenost najmanje 25 – 35 mm

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ZA PONUDITELJA

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)